**山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果**

**公布日期： 2016 年 8 月 15 日**

**废气自行监测结果**

**排放单位mg/m3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间  点位与项目 | | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 | | |
| 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-15 | 00:00 | 28.6 | 28.67 | 42.752 |
| 01:00 | 32.89 | 30.24 | 55.676 |
| 02:00 | 39.09 | 30.22 | 63.641 |
| 03:00 | 36.85 | 28.61 | 61.623 |
| 04:00 | 41.51 | 26.98 | 64.59 |
| 05:00 | 35.28 | 31.43 | 64.22 |
| 06:00 | 37.23 | 26.1 | 68.599 |
| 07:00 | 34.08 | 26.55 | 63.053 |
| 08:00 | 38.23 | 26.72 | 66.563 |
| 09:00 | 42.97 | 27.14 | 72.452 |
| 10:00 | 38.63 | 27.75 | 71.854 |
| 11:00 | 40.69 | 28.54 | 69.606 |
| 12:00 | 44.71 | 22.78 | 75.087 |
| 13:00 | 42.7 | 13.87 | 72.7 |
| 14:00 | 44.31 | 9.21 | 73.91 |
| 15:00 | 46.33 | 5.08 | 74.107 |
| 16:00 | 45.45 | 15.83 | 66.793 |
| 17:00 | 47.54 | 18.43 | 59.659 |
| 18:00 | 48 | 17.3 | 56.86 |
| 19:00 | 48.11 | 15.79 | 64.874 |
| 20:00 | 44.12 | 14.73 | 62.095 |
| 21:00 | 38.23 | 16.66 | 59.084 |
| 22:00 | 32.46 | 17.32 | 56.455 |
| 23:00 | 37.28 | 17.62 | 54.743 |
| 平均 | | **40.22** | **21.82** | **64.21** |
| 标准限值 | | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 | | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| **备注** | | **烟尘在线设施调试中数据异常。** | | |

**废水自行监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **污染源**  **类型** | **监测**  **日期** | **监测点位** | **开展方式** | **监测项目** | **排放浓度** | **标准限值** | **排放单位** | **是否达标** | **超标**  **倍数** | **排放方式** | **排放去向** | **备注** |
| 1 | 废水 | 2016-8-15 | 污水总  排口 | 手工 | COD | **36.00** | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
| 手工 | 氨氮 | **3.10** | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |
| 手工 | PH | **7.98** | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |

审核人： 侯文艺 填表人：宋雪莲

\